HYDREX     ООО «Гидрекс» · ёмкостное оборудование из нержавеющей стали
Опросный лист
на изготовление ёмкостного оборудования из нержавеющей стали
Как заполнять. Отметьте подходящие варианты знаком ☒ или ✓ и впишите известные значения. Если не знаете ответа — оставьте поле пустым: инженер уточнит по телефону или предложит решение сам. Чем полнее лист, тем точнее будет КП.
Куда отправить: zapros@hydrex.ru · +7 499 455-17-12. Эскиз, ТЗ или фото места установки приложите к письму.
01   ЗАКАЗЧИК И ПОСТАВКА
	Организация, ИНН
	 

	Контактное лицо, должность
	 

	Телефон, e-mail
	 

	Город и адрес объекта
	 

	Количество единиц
одинаковых ёмкостей
	 

	Желаемый срок поставки
	 

	Стадия проекта
	☐ новое производство    ☐ расширение    ☐ замена    ☐ тендер / закупка


02   НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА
	Отрасль
	☐ молочная    ☐ пиво и напитки    ☐ масложировая    ☐ мясная
☐ кондитерская    ☐ фармацевтика    ☐ косметика    ☐ химия
☐ водоподготовка    ☐ другое: ____________

	Назначение ёмкости
	☐ хранение    ☐ приёмка    ☐ смешивание    ☐ нагрев / варка
☐ охлаждение    ☐ созревание / ферментация    ☐ буферная
☐ CIP-раствор    ☐ реактор    ☐ другое: ____________

	Рабочая среда
название продукта или раствора
	 

	Плотность, кг/м³ · вязкость, сП
	 

	Температура среды, °C
рабочая мин. / макс., при мойке
	 

	Агрессивность среды
	☐ нейтральная    ☐ кислота    ☐ щёлочь    ☐ хлориды / соли
☐ pH = ____    ☐ концентрация, % = ____

	Особенности среды
	☐ твёрдые включения    ☐ пенится    ☐ кристаллизуется
☐ налипает    ☐ взрывопожароопасная

	Давление в ёмкости
изготавливаем ёмкости без избыточного давления
	☐ атмосферное (налив)    ☐ небольшое разрежение


03   КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Исполнение
	☐ вертикальная    ☐ горизонтальная    ☐ не важно — подберите

	Объём, м³
полный / рабочий
	 

	Ограничения по габаритам, мм
макс. диаметр, высота, длина; высота помещения; ширина проёмов и ворот
	 

	Верх ёмкости
	☐ плоская крышка    ☐ конус    ☐ эллиптическое днище
☐ торосферическое днище    ☐ открытая с откидной крышкой

	Низ ёмкости
	☐ плоское с уклоном    ☐ конус (угол ____°)    ☐ эллиптическое
☐ торосферическое    ☐ полный слив обязателен

	Опоры
	☐ регулируемые ноги    ☐ лапы    ☐ юбка (обечайка)
☐ ложементы (для горизонтальной)    ☐ подвес на перекрытие    ☐ на тензодатчиках

	Место установки
	☐ в цехе    ☐ на улице    ☐ в чистом помещении (класс ____)


04   МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ
	Сталь деталей, контактирующих с продуктом
	☐ AISI 304    ☐ AISI 304L    ☐ AISI 316L    ☐ AISI 321 / 12Х18Н10Т
☐ другая: ____________

	Сталь остальных деталей
	☐ как контактных    ☐ AISI 304    ☐ AISI 430    ☐ другая: ____________

	Внутренняя поверхность
	☐ лист 2B, Ra ≤ 0,8 мкм    ☐ шлифовка, Ra ≤ 0,6 мкм
☐ полировка, Ra ≤ 0,4 мкм    ☐ электрополировка

	Наружная поверхность
	☐ лист 2B    ☐ шлифовка (сатин)    ☐ матовая (дробеструй)

	Сварные швы
	☐ зачистка и пассивация    ☐ капиллярный контроль    ☐ другие требования: ________


05   НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ
	Рубашка
	☐ не нужна    ☐ охлаждение    ☐ нагрев    ☐ нагрев и охлаждение

	Тип рубашки
	☐ гладкая    ☐ dimple (выштамповка)    ☐ полутрубная
☐ змеевик внутри    ☐ не знаю — подберите

	Зона рубашки
	☐ обечайка    ☐ днище    ☐ обечайка и днище

	Теплоноситель
	☐ пар    ☐ горячая вода    ☐ ледяная вода    ☐ гликоль
☐ хладагент    ☐ масло

	Параметры теплоносителя
температура на входе, °C; давление, бар; расход, если известен
	 

	Время нагрева или охлаждения
с ____ °C до ____ °C за ____ ч
	 

	Теплоизоляция
	☐ не нужна    ☐ минвата    ☐ ППУ    ☐ толщина ____ мм
☐ кожух из нержавейки    ☐ кожух из оцинковки


06   ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
	Мешалка
	☐ не нужна    ☐ нужна

	Задача
	☐ поддерживать однородность    ☐ растворять    ☐ эмульгировать
☐ улучшить теплообмен    ☐ суспендировать твёрдое

	Тип мешалки
	☐ лопастная    ☐ рамная / якорная    ☐ пропеллерная    ☐ турбинная
☐ со скребками    ☐ диссольвер    ☐ гомогенизатор    ☐ подберите

	Привод
	☐ верхний    ☐ боковой    ☐ нижний (магнитная муфта)

	Обороты
	☐ постоянные ____ об/мин    ☐ регулируемые (частотник)

	Двигатель
	☐ общепромышленный    ☐ IP66 для мойки    ☐ взрывозащищённый


07   ШТУЦЕРЫ И ОСНАЩЕНИЕ
Перечислите штуцеры в таблице ниже. Если список не определён — пропустите, инженер предложит стандартный набор.
	Люки
	☐ верхний    ☐ боковой    ☐ размер ____ мм    ☐ с подсветкой и смотровым окном

	Мойка (CIP)
	☐ не нужна    ☐ моющая шаровая головка    ☐ ротационная головка

	Арматура
	☐ дыхательный клапан    ☐ пробоотборный кран    ☐ нижний слив: ручной кран
☐ нижний слив: пневмоклапан    ☐ переливной штуцер

	Обслуживание
	☐ лестница    ☐ площадка обслуживания    ☐ ограждение


Штуцеры
	№
	Назначение
	DN
	Присоединение
	Расположение

	1
	Пример: подача продукта
	50
	Clamp / DIN 11851 / фланец
	верх, сбоку, низ

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 


08   КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИКА
	Температура
	☐ термометр    ☐ датчик (Pt100)    ☐ не нужно

	Уровень
	☐ мерная шкала    ☐ гидростатический    ☐ радарный
☐ сигнализатор верх    ☐ сигнализатор низ    ☐ не нужно

	Взвешивание
	☐ тензодатчики на опорах    ☐ не нужно

	Управление
	☐ не нужно    ☐ кнопочный шкаф    ☐ контроллер с панелью
☐ подключение к АСУ ТП заказчика


09   ДОКУМЕНТЫ И РАБОТЫ
	Документы
	☐ паспорт изделия    ☐ сертификаты на металл    ☐ чертёж на согласование
☐ 3D-модель    ☐ декларация ТР ТС    ☐ другое: ____________

	Доставка
	☐ самовывоз из Московской обл.    ☐ доставка до объекта

	Монтаж
	☐ не нужен    ☐ шеф-монтаж    ☐ монтаж и пусконаладка
☐ обвязка трубопроводами

	Ориентир бюджета
необязательно — помогает предложить подходящее исполнение
	 


10   ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Особые требования
стандарты заказчика, санитарные нормы, ограничения по доставке
	 

	Прилагаю
	☐ эскиз / чертёж    ☐ ТЗ    ☐ фото места установки    ☐ технологическую схему


Дата заполнения: ____________        Подпись: ____________
ООО «Гидрекс» · ИНН 5031140381 · zapros@hydrex.ru · +7 499 455-17-12	Стр.  из 
